**Conjunto de duche com misturadora mecânica EP**

Misturadora com equilíbrio de pressão com isolamento térmico

Manípulo aberto, Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2739EPKIT**

Info Prescrição

Conjunto de duche SECURITHERM.

• Misturadora com cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão:

Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Limitador de temperatura pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Fornecido com 2 ligações murais STOP/CHECK M1/2" M3/4, adaptadas às restrições dos hospitais.

• Chuveiro deslizante (ref. 813) com barra cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).

Garantia 30 anos.