**Conjunto de duche autodreno com misturadora mecânica**

Misturadora mecânica

Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2539HYG**

Info Prescrição

Conjunto de duche mecânica com dispositivo auto drenagem :

• Misturadora com cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado :

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e comando por manípulo aberto.

Fornecido com ligações murais STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.

• Chuveiro (ref. 813) com flexível (ref. 834T3) e suporte de parede inclinável cromado (ref. 845).

• Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (limita o desenvolvimento bacteriano) (ref. 880).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.