**Conjunto de duche com misturadora mecânica**

Conjunto de duche com misturadora com interior liso

Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2739KIT**

Info Prescrição

Conjunto de duche com misturadora mecânica monocomando:

 • Conjunto de duche de parede com misturadora de duche.

Misturadora de parede com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 9 l/min.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações murais excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.

• Chuveiro deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 830).

Misturadora de duche conforme as exigências da norma NF Médical.

Conjunto de duche particularmente adequado para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia30 anos.