**Conjunto de duche com misturadora mecânica**

Misturadora mecânica com isolamento térmico

Manípulo aberto, Com ligações standard

Referência: **2739SKIT**

Info Prescrição

Conjunto de duche mecânico :

• Misturadora de duche com cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado :

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Fornecido com ligações murais standard M1/2" M3/4”.

• Chuveiro deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 836T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 829).

• Misturadora conforme as exigências da norma NF MM (Meio Médico).

Garantia30 anos.