**Conjunto de duche com misturadora mecânica**

Misturadora mecânica

Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2539KIT**

Info Prescrição

Conjunto de duche mecânico :

• Misturadora com cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado :

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Fornecido com ligações murais STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.

• Chuveiro deslizante (ref. 813) sobre barra cromada (Ref. 821) com saboneteira e flexível (ref. 834T1).

• Abraçadeira antiqueda de chuveiro (ref. 829).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.