**Sifão**

Saída horizontal

Latão cromado

Referência: **517000**

Info Prescrição

Sifão para urinol ou lavatório com saída horizontal:

Entrada F1"1/4.

Saída horizontal Ø 32 com porca.

Nível de água 50 mm.

Latão cromado.

Garantia 30 anos.