**Ligações para misturadora em tubos de cobre**

M10X1 L.337 mm

2 unidades

Referência: **811610.2P**

Info Prescrição

Tubos de ligação de cobre em bruto recozido rotativos M10X1 L.337 para alimentação das misturadoras 2620.

Instalam-se em vez dos flexíveis PEX.

Melhor eficácia nos choques térmicos.

Fornecido em 2 unidades.

Conselho profissional: prever as válvulas antirretorno caso os flexíveis substituídos já sejam equipados com válvulas antirretorno (consulte-nos).