**Flexível de duche BICOLOR**

Flexível PVC liso FF1/2"

L.2,00 m

Referência: **834T2**

Info Prescrição

Flexível de duche BICOLOR FF1/2'' em PVC alimentar melaoplástico liso L.2,00 m.

Facilita a manutenção e limita a retenção das bactérias.

Mangueira PVC reforçado com fios de poliéster conforme a norma europeia EN1113.

 Tubo interior em PVC alimentar.

Porcas cónicas em latão cromado 1/2".

 Resistência à tração (50 kg), à torção e dobras.