**Flexível de duche poliamida**

Flexível preto FF1/2"

L.1,50 m

Referência: **830T1**

Info Prescrição

Flexível de duche poliamida preto FF1/2" L.1,50 m.

Flexível universal em EPDM alimentar reforçado com fios de poliamida.

Resistência à tração (50 kg), à torção e dobras.

Porca cónica em metal 1/2" e porca dentada em metal 1/2".