**Misturadora de duche encastrada mecânica**

Misturadora mecânica mural encastrada

Com espelho deslizante Ø 116

Referência: **2443**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica mural encastrada com espelho deslizante Ø 116.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Comando por manípulo compacto.

Corpo de latão cromado.

A completar com saída mural (ref. 868121) ou chuveiro de duche TONIC JET (ref. 712000) ou ROUND (ref. 709000).

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira, que não está equipado com caixa de encastre estanque, o instalador deverá prever a estanquidade do nicho de encastramento assim como a evacuação das eventuais fugas e condensações.