**Misturadora de duche mecânica**

Misturadora mecânica de parede encastrada

Com espelho deslizante Ø 116

Referência: **2443**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica de parede encastrada com espelho deslizante Ø 116.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Comando por manípulo compacto.

Corpo em latão cromado.

A completar com saída de parede (ref. 868121) ou chuveiro de duche TONIC JET (ref. 712000) ou ROUND (ref. 709000).

Este modelo de torneira, que não está equipado com caixa de encastramento estanque, o instalador deverá prever a estanquidade do nicho de encastramento assim como a evacuação das eventuais fugas e condensações.