**Lava-bacias completo**

Com torneira de segurança M1/2"

Chuveiro HYGIÉNA

Referência: **D275065**

Info Prescrição

Lava-bacias completo com torneira de segurança de discos cerâmicos.

Desconetor e válvula antirretorno integrados.

Flexível armado em PVC branco opaco FF1/2" L.0,80 m.

Chuveiro de mão HYGIÉNA com gatilho standard com a ponteira desmontável e inclinação de 30°.

Suporte mural branco com parafuso.

Garantia 30 anos.