**Lava-bacias com torneira**

Com torneira de segurança M1/2"

Chuveiro com botão de pressão

Referência: **D275058**

Info Prescrição

Lava-bacias completo com torneira de segurança de discos cerâmicos.

Desconector e válvula antirretorno integrados.

Flexível armado em PVC branco opaco FF1/2" L.0,80 m.

Chuveiro de mão com botão de pressão.

Gancho mural em latão cromado.

Garantia 30 anos.