**Misturadora monofuro de bancada - 100 l/min**

Misturadora débito elevado para bancadas e lava-louças

Com coluna de altura

Referência: **5612**

Info Prescrição

Misturadora de cozinhas profissionais monofuro de bancada.

Misturadora monofuro com coluna de altura para instalação em forno.

Misturadora para bancadas e lava-louças com bica tubo orientável H.650 L.300..

Quebra-jatos estrela latão.

Cabeçs de válvula guiada fora de água com mecanismo reforçado.

Manípulos de bola ergonómicos e antichoque.

Débito 100 l/min a 3 bar.

Débito pleno em 1/2 volta.

Bica com interior liso.

Corpo e bica de latão cromado.

Alimentação por tubo de cobre para soldar.

Adaptado para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Fixação reforçada.

Garantia 30 anos.