**Misturadora monofuro de bancada - 100 l/min**

Misturadora com coluna de altur com bica H.650 L.300

Misturadora débito elevado p/bancas e lava-louças

Referência: **5612**

Info Prescrição

Misturadora monofuro de bancada para cozinhas profissionais.

Misturadora de cozinhas profissionais com coluna de altura para instalação em forno.

Misturadora para bancadas e lava-louças com bica tubo orientável H.650 L.300.

Bica com interior liso com quebra-jatos estrela de latão.

Cabeças com válvula guiada fora de água com mecanismo reforçado.

Manípulos esfera ergonómicos e antichoque.

Débito 100 l/min a 3 bar.

Débito pleno em 1/2 volta.

Corpo e bica de latão cromado.

Alimentação por tubo de cobre para soldar.

Misturadora monofuro com fixação reforçada.

Misturadora adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Fixação reforçada.

Misturadora de cozinhas profissionais com garantia de 30 anos.