**Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora**

Com torneira de enchimento e bica telescópica

Flexível branco e chuveiro c/difusor anticalcário

Referência: **6692**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva nas cozinhas profissionais.

 Misturadora monofuro de bancada com comando "joystick".

 Fornecido com ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

 Torneira de enchimento com bica telescópica orientável L.200 – 290.

 - Débito 16 l/min à saída.

 - Cabeça da válvula com manípulo.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro com difusor anticalcário e bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" em latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.