**Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora**

Sem torneira de enchimento

Flexível branco e chuveiro c/difusor anticalcário

Referência: **6693**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo sem torneira de enchimento adaptado para uma utilização intensiva nas cozinhas profissionais.

Misturadora monofuro de bancada com comando "joystick".

Fornecidos com ligações flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

Chuveiro com jato regulável branco com débito de 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro com difusor anticalcário branco e ponta antichoque.

Flexível reforçado L.0,95 m branco de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de latão.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Garantia 30 anos.