**Conjunto de pré-lavagem monofuro com misturadora**

Com torneira de enchimento e bica telescópica orientável

Flexível branco e chuveiro c/difusor anticalcário

Referência: **G6632**

Info Prescrição

Conjunto de pré-lavagem completo com torneira de enchimento.

Misturadora adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.

Misturadora monofuro de bancada com:

- Cabeças da válvula com manípulos.

- Flexíveis F3/8" e válvulas antirretorno.

- Fixação reforçada por 2 pernos roscados e contra-porcas.

Torneira de enchimento com:

- Bica telescópica orientável L.200-290 com débito 20 l/min à saída.

- Cabeça da válvula com manípulo.

Chuveiro com jato regulável branco com débito 9 l/min à saída (ref. 433000).

Chuveiro anticalcário e bocal antichoque.

Flexível armado L.0,95 m branco de qualidade alimentar.

Coluna 3/4" de inox.

Abraçadeira mural regulável.

Mola guia em inox.

Conjunto de pré-lavagem com garantia de 30 anos.