**Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 4**

Pilhas integradas, torneiras de segurança

Manípulo longo, Eletrónica integrada

Referência: **490006LH**

Info Prescrição

Misturadora eletrónica de lavatório sobre bancada :

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Detetor de presença infravermelhos ativo, otimizado no topo da bica.

Corpo de metal cromado.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança, filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Regulação de temperatura lateral com manípulo longo e limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.