**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4**

Pilhas integradas

Mural L.130, eletrónica integrada

Referência: **443406**

Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica mural:

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença, otimizado no topo da bica.

Corpo de inox cromado L.130 mm.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Torneira de segurança.

Fixação mural.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.