**Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 4**

Pilhas integradas

Painel L.190, Eletrónica integrada

Referência: **443526**

Info Prescrição

Torneira eletrónica de lavatório para painel:

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V integradas.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Corpo de metal cromado L.190 mm.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Fixação para painel de 1 a 24 mm.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Torneira de segurança.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.