**Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 4**

Corrente com tomada encastrada, torneiras de segurança

Manípulo standard, Eletrónica integrada

Referência: **490000**

Info Prescrição

Misturadora eletrónica de lavatório sobre bancada:

Alimentação por corrente 230/6 V por tomada encastrada.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Corpo de metal cromado.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança, filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.