**Misturadora de lavatório eletrónica BINOPTIC MIX**

Pilhas

Manípulo standard, bica com interior liso

Referência: **478MCH**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório eletrónica sobre bancada:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos ativo otimizadono topo da bica.

Corpo de latão cromado.

Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.