**Torneira eletrónica TEMPOMATIC**

Corrente

TC 165 mm

Referência: **441157**

Info Prescrição

Torneira eletrónica para lavatório para atravessar a parede :

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).

Detetor de presença infravermelhos antichoque para parede ≤ 155 mm.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Eletroválvula M3/8" com filtro integrado.

Bica fixa cromada L.170 mm para parede ≤ 165 mm com perno antirrotação.

Varão roscado pode ser cortado à medida.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.