**Misturadora temporizada TEMPOMIX**

Monocomando

Referência: **795100**

Info Prescrição

Misturadora temporizada monocomando de bancada para lavatório :

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Corpo em latão maciço cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Limitador de temperatura regulável.

Manípulo em metal cromado ergonómico.

Garantia 30 anos.