**Misturadora temporizada TEMPOMIX**

Monocomando, Parede com bica fixa

Referência: **796000**

Info Prescrição

Misturadora temporizada monocomando de parede para lavatório :

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Corpo em latão maciço cromado M3/4".

Filtros e válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura regulável.

Bica fixa.

Manípulo em metal cromado.

Garantia 30 anos.