**Misturadora temporizada TEMPOMIX**

Através da parede de 230 mm

Referência: **795209**

Info Prescrição

Misturadora temporizada monocomando de lavatório para atravessar a parede :

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Corpo em latão maciço M3/4".

Filtros e válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura regulável.

Comando TC inviolável ≤ 220 mm.

Bica fixa TC inviolável ≤ 230 mm.

Sistema de fixação à parede por perno antirrotação, contra-porca e anilha de ligação.

Manípulo em metal cromado.

Garantia 30 anos.