**Misturadora temporizada TEMPOSOFT MIX**

Abertura suave, torneiras de segurança

Manípulo de temperatura standard

Referência: **742000**

Info Prescrição

Misturadora temporizada de bancada para lavatório :

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Aerador anticalcário.

Corpo em latão maciço cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança, filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.