**Torneira temporizada TEMPOSOFT**

Abertura suave

Parede

Referência: **741000**

Info Prescrição

Torneira temporizada de parede para lavatório :

Abertura suave.

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Aerador anticalcário.

Corpo em latão maciço cromado M1/2"

Fornecida com um símbolo azul e vermelho.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.