**Misturadora de lavatório temporizada TEMPOSOFT MIX 2**

Abertura suave, torneiras de segurança

Manípulo de temperatura standard

Referência: **742500**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório temporizada sobre bancada:

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança, filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos inox.

Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.