**Torneira de lavatório temporizada TEMPOSOFT 2**

Abertura suave

Fixação reforçada

Referência: **740300**

Info Prescrição

Torneira de lavatóriotemporizada sobre bancada:

Abertura suave.

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão cromado M1/2".

Fixação reforçada por contra-porca com 3 parafusos inox.

Fornecido com um símbolo azul e um vermelho.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.