**Misturadora temporizada TEMPOMIX 2**

Versão antibloqueio (AB)

Manípulo de temperatura standard

Referência: **700101**

Info Prescrição

Misturadora temporizada de bancada para lavatório :

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo em latão maciço cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno .

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.

Sistema antibloqueio AB : a água só corre quando o botão pulsador não está premido.

Garantia 30 anos.