**Misturadora temporizada de lavatório TEMPOMIX 2**

Torneiras de segurança

Com alavanca, Manípulo de temperatura standard

Referência: **700400**

Info Prescrição

Misturadora temporizada para lavatório com alavanca:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão maciço cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de segurança, filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Regulação de temperatura lateral com manípulo standard e limitador de temperatura regulável.

Comando por alavanca (abertura suave).

Garantia 30 anos.