**Torneira temporizada TEMPOSTOP**

Parede, 3/8"

Referência: **744000**

Info Prescrição

Torneira temporizada de parede para lavatório :

Temporização ~7 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo em latão maciço cromado M3/8".

Garantia 30 anos.