**Torneira de lavatório temporizada TEMPOSTOP**

Mural, 3/8"

Referência: **744000**

Info Prescrição

Torneira de lavatório temporizada mural:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão cromado M3/8".

Garantia 30 anos.