**Torneira de lavatório temporizada TEMPOSTOP**

Mural com bica orientável, M1/2"

Referência: **748150**

Info Prescrição

Torneira de lavatório temporizada mural com bica orientável:

Temporização ~15 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão cromado M1/2".

Adequado para bacias de lavagem.

Garantia 30 anos.