**Torneira temporizada TEMPOSTOP**

Versão antibloqueio (AB)

Parede com bica orientável, M1/2"

Referência: **748151**

Info Prescrição

Torneira temporizada de parede para lavatório com bica orientável :

Temporização ~15 seg.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo em latão maciço cromado M1/2".

Adequado para bacias de lavagem.

Sistema antibloqueio AB : a água só corre quando o botão pulsador não está premido.

Garantia 30 anos.