**Torneira de lavatório temporizada TEMPOGENOU**

Comando femoral

Modelo esquadria

Referência: **734100**

Info Prescrição

Torneira de lavatório temporizada com comando femoral:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Alavanca de comando reforçada.

Espelho mural de latão cromado.

Alimentação por água fria ou água misturada.

Corpo de latão cromado M1/2”.

Esquadria para alimentação encastrada M1/2".

Garantia 30 anos.