**Torneira instantânea MONOFOOT**

Comando de pé

Montagem à parede

Referência: **736102**

Info Prescrição

Misturadora instantânea para lavatório com comando de pé :

Fecho automático instantâneo.

Pedal rebatível para facilitar a limpeza do pavimento.

Altura do pedal regulável.

Fixação por 4 parafusos.

Alimentação por água fria ou água misturada.

Montagem à parede M1/2".

Garantia 30 anos.