**Quebra-jatos ECO anticalcário**

Pré-regulado a 3 l/min

M24/100

Referência: **922024.2P**

Info Prescrição

Quebra-jatos anticalcário pré-regulado a 3 l/min (patente DELABIE).

Débito regulável de 1,5 a 6 l/min a 3 bar (de acordo com o modelo da torneira) pelo exterior com uma chave Allen 2,5 mm.

Quebra-jatos sem grelha: reduz o desenvolvimento bacteriano (sem retenção de água ou depósito de impurezas).

M24/100.

Fornecido em pack de 2 unidades.

Garantia 30 anos.A economia de água permitida pelo quebra-jatos ECO é superior ao exigido pela classe "Z" da norma NF EN 246.