**Painel de duche eletrónico SECURITHERM**

Termostático eletrónico a pilhas

Alimentação posterior, chuveiro fixo, alumínio

Referência: **792410**

Info Prescrição

Painel de duche eletrónico e termostático:

Painel de alumínio anodizado para instalação mural à face.

Alimentação posterior por flexíveis M1/2".

Misturadora termostática de duche SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti “duche frio”: fecho automático no caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Alimentação por pilha 223 CR-P2 Lítio 6V.

Sensor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.

Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar ajustável, jato chuva conforto.

Chuveiro de duche ROUND cromado e inviolável.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.