**Painel de duche bicomando SECURITHERM**

Termostático mecânico bicomando

Alimentação posterior, chuveiro fixo e flexível

Referência: **792380**

Info Prescrição

Painel de duche bicomando termostático:

Painel de alumínio anodizado para instalação mural à face.

Alimentação posterior por flexíveis M1/2".

Misturadora termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti “duche frio”: fecho automático no caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Torneiras de abertura não-temporizadas 1/4 de volta.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de mão com flexível removível por ligação STOP rápida e suporte mural fornecido.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.