**Painel de duche temporizado TEMPOMIX**

Temporizado monocomando

Alimentação superior, chuveiro fixo, alumínio

Referência: **790300**

Info Prescrição

Painel de duche temporizado com chuveiro fixo:

Painel de alumínio anodizado para instalação mural à face.

Alimentação superior por torneiras segurança retas M1/2".

Misturadora de duche TEMPOMIX com limitador de temperatura regulável.

Abertura suave.

Temporização ~30 seg.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.