**Painel de duche temporizado TEMPOMIX**

Temporizado monocomando

Alimentação superior, chuveiro de duche, alumínio

Referência: **790350**

Info Prescrição

Painel de duche temporizado com chuveiro de duche:

Painel de alumínio anodizado para instalação mural à face.

Alimentação superior por torneiras de segurança retas M1/2".

Misturadora de duche TEMPOMIX com limitador de temperatura regulável.

Abertura suave.

Temporização ~30 segundos.

Débito 11 l/m a 3 bar.

Chuveiro de duche deslizante sobre rampa cromada com flexível.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Produto concebido para resistir aos choques térmicos e químicos em conformidade com a regulamentação em vigor.

Garantia 30 anos.