**Painel de duche mecânico**

Mecânico, alumínio

Alimentação superior, chuveiro de duche ROUND

Referência: **791300**

Info Prescrição

Painel de duche mecânico com misturadora monocomando e chuveiro fixo:

Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras segurança retas M1/2".

Misturadora mecânica não-temporizada.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Fixações ocultas.

Filtros.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.