**Painel de duche mecânico**

Mecânico, alumínio

Alimentação superior, chuveiro de mão amovível

Referência: **791350**

Info Prescrição

Painel de duche mecânico:

Painel de alumínio anodizado para instalação mural à face.

Misturadora de duche mecânica não-temporizada.

Chuveiro de mão deslizante sobre rampa cromada com flexível.

Alimentação superior por torneiras de segurança retas.

Ligações M1/2".

Fixações ocultas.

Filtros.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.