**Painel de duche temporizado TEMPOSOFT**

Temporizado, alimentação superior

Chuveiro fixo, alumínio

Referência: **749300**

Info Prescrição

Painel de duche temporizado:

Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Torneira de duche temporizada TEMPOSOFT para alimentação de água misturada.

Abertura suave.

Temporização ~30 seg.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche fixo ROUND inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Alimentação superior por torneira de segurança reta.

Ligação M1/2" para água misturada.

Fixações ocultas.

Filtro.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.