**Painel de duche TEMPOSOFT**

Temporizado

Alimentação superior, chuveiro de mão, alumínio

Referência: **749350**

Info Prescrição

Painel de duche temporizado :

Painel de alumínio anodizado para instalação mural à face.

Alimentação superior de água misturada, por torneira de segurança reta M1/2".

Torneira temporizada TEMPOSOFT para alimentação de água misturada.

Abertura suave.

Temporização ~30 seg.

Chuveiro deslizante com flexível e rampa cromada.

Fixações ocultas.

Filtro.

Garantia 30 anos.