**Torneira de duche eletrónica TEMPOMATIC**

Eletrónica

Encastrada, torneira

Referência: **452565**

Info Prescrição

Torneira de duche eletrónica encastrada:

Torneira eletrónica TEMPOMATIC para alimentação de água misturada.

Instalação encastrada.

Alimentação por módulo eletrónico com eletroválvula 1/2".

Transformador 230/12 V.

2 modos de funcionament :

- abertura automática por sensor de presença.

- abertura ON/OFF voluntária por aproximação da mão a ~10 cm.

Limpeza periódica (~60 seg todas as 24 h após a última utilização).

Temporização regulável de 30 a 60 segundos.

Débito 20 l/min.

Latão maciço cromado.

Torneira de duche eletrónica adaptada para PMR.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).