**Misturadora de duche temporizada TEMPOMIX**

Temporizada monocomando

Encastrada, espelho Ø 195

Referência: **790927**

Info Prescrição

Misturadora de duche temporizada com caixa de encastre standard:

Espelho de metal cromado Ø 195.

Caixa de de encastre standard.

Profundidade de encastre regulável de 28 a 43 mm.

Misturadora TEMPOMIX 3/4" monocomando.

Anel antifixação.

Regulação da temperatura e abertura sobre o manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Temporização ~30 segundos, abertura suave.

Débito 12 l/min a 3 bar.

Ligações M1/2" por tubo de cobre Ø 14.

Válvulas antirretorno e filtros integrados.

Manípulo de metal cromado.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).